ARCUEIL : Radium City

 Echos sur la réunion  relative aux projets de décontamination des Laboratoires Curie d’Arcueil

La ténacité des Verts, des associations locales et des riverains a enfin payée ! 

La mairie d'Arcueil a organisé une réunion publique d’information, lundi 22 juin 2009 à l’Hôtel de ville, pour  présenter  l’état d'avancement de la dépollution  de l’institut du radium appelé aussi site Curie.
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Vue sur la maison du recteur, même le lierre se meurt…

Étaient présents  le sous-préfet du Val-de-Marne, le député maire de Cachan, le représentant du rectorat (propriétaire du site depuis 2006), des organismes concernés  par l’opération de dépollution (ASN, IRSN, DDAS, DDE 94 pour ne citer que les plus importants), devant une assistance fournie et en attente de garanties quant à l'action Publique.

En résumé, voici les temps forts de cette rencontre et incontournables pour bien appréhender le dossier.

Les travaux de dépollution : de la nécessité de bien définir la  CARACTERISATION RADIOLOGIQUE.

 Prenez un terrain pollué. Avant d’envisager sa dépollution,  il  y a des pré-requis à connaître, notamment les types de polluants présents sur le site, leurs  concentrations dans l'environnement (les sols,  les nappes phréatiques, les végétaux, l'air...). Ils  donneront de précieuses informations quant à la méthodologie à employer pour  apurer le site,  les couts de la solution retenue et une estimation de la durée des opérations.

Les polluants radioactifs  présentent les particularités suivantes :  ils ont un fort pouvoir de dispersion dans l'environnement, de nuisances avérées sur la santé, ils ont des vies longues... autant d'éléments qui majorent la nécessité de bien caractériser le site à dépolluer.

Sur ce point, le représentant l'Institut de Radioprotection et de Sureté Nucléaire (IRSN) a assuré que pour le second trimestre 2010 cette caractérisation serait menée pour le site Curie. 

Il semble que quelques  carottages  aient été déjà effectués. Mais à ce jour, les résultats d'analyses n'auraient pas été publiquement  communiqués. A la séance, la Direction Départementale de l'Action Sanitaire nous a annoncé qu'une nappe phréatique au-dessus de la Bièvre pourrait être atteinte !

Sur les travaux de dépollution, l'Autorité de Sureté Nucléaire a estimé l'opération à 4 millions d'euros. On peut s'interroger sur la validité de ce montant, en l'absence de la caractérisation...Quels seraient les risques d'une sous-estimation ?

Protection des populations environnantes 

Le représentant de l’IRSN  annonce que sur le site Curie  «les mesures radiologiques sont  stables et ne montrent pas d’influence de la contamination du site. Les mesures correspondent à la radioactivité naturelle mesurable en région parisienne» (cf. chap6 de la présentation 1 en annexe).

Deux  affirmations à tempérer :

1 – Seule l’irradiation est prise en compte dans la surveillance du site. Les poussières présentes dans l’air et inhalées par la population ne sont pas prises en compte. Or ces poussières  potentiellement chargées de radioéléments contiennent des particules dont la toxicité sur l’Homme est la plus élevée (les émetteurs « alpha » provenant du radium et de ses descendants).  Donc, pour estimer une dose sur l’Homme, on doit additionner l’exposition interne et externe (irradiation et contamination). Un film dosimètre ne permet cela.

2 – La mesure du  gaz radon  chez les particuliers comme indicateur de pollution est elle réellement significative ?  Le gaz est volatile, alors que la poussière déposée sur les balcons, plus persistante, aurait pu constituer une meilleure source et peut être fiabiliser la mesure.

Surveillance de l’environnement

On le redit, la pollution radioactive a cette particularité de posséder un fort pouvoir de dispersion dans l'environnement. Le site Curie est pollué, mais qu'en est il un peu plus loin ? Ou un peu plus bas?  Dans la présentation de l’IRSN il est question d’une couche d’argile de 8 m qui protègerait la nappe phréatique.  Mais qu’en est-il des eaux de pluies et de ruissellement ? Après avoir traversé le terrain, l'eau va bien quelque part !

De plus,  les bâtiments sont anciens et on enlève le mobilier en ce moment dans la maison principale. Quid de la ventilation nucléaire ? Existe-t-elle ? Fonctionne-t-elle ? Est-il prévu des moyens de confinement autour du bâtiment,  pour éviter la dispersion des radioéléments ?
Il serait peut être pertinent d'avoir cet état des lieux avant de lancer les chantiers de dépollution, de manière à pouvoir mesurer l'impact de cette opération sur l'environnement.

Cette réunion publique est un début. Les questions sont posées. Il faudra garder vigilance sur les réponses et les plans d'action des responsables publics.  

Cyril.

Contact email : Cyril@mail.be

En savoir plus :

· Powerpoint de la présentation diffusé lors de la réunion de la réunion : http://www.arcueil.fr/IMG/pdf/reunion_publique_site_curie_Arcueil_20090622

 HYPERLINK "http://www.arcueil.fr/IMG/pdf/reunion_publique_site_curie_Arcueil_20090622.pdf"
. pdf
·  Projet de loi de finance pour 2009 au sujet de la recherche et de l'enseignement supérieur aborde la question de l’Institut du Radium d’Arcueil (page 24): http://www.assemblee-nationale.fr/13/pdf/budget/plf2009/b1198-a36.pdf
· Guide méthodologique de l’IRSN sur la gestion des sites contaminés :
http://www.irsn.org/index.php?position=guide_methodologique_gestion_sites_industriels_potentiellement_contamines_substances_radioactives)

· Relevé de la Dosimétrie d'environnement sur le site du laboratoire de radioactivité d'ARCUEIL en date du 15 janvier 2001
http://orange.fr/aulus/2001-038rs.doc
